6.2. Współczynnik izolacyjności cieplnej w bramie z drzwiami przejściowymi nie jest osiągalny na poziomie 1.3 niezależnie od Producenta (patrz załącznik ze wstępną konfiguracją)
Czy wobec tego dopuszczacie Państwo bramy o współczynniku na wyższym poziomie, odpowiednio 2.1 W/m2K dla bram 2200x2600 i 1.8 W/m2K dla bramy 3000x3000?
Tak Zmawiający dopuszcza bramy o powyższym współczynniku o ile producent bramy nie posiada bram o niższym współczynniku cieplnym. 
6.3. Powłoka lakieru wewnętrznej strony płaszcza w RAL 9016. Standardowym kolorem dla malowania paneli od wewnątrz jest RAL 9002, czy akceptujecie Państwo panele w RAL 9002 od wewnątrz?
Tak Zamawiający akceptuje kolor bały RAL 9002  
6.4. Kolor okuć drzwi przejściowych. Czy okucia drzwi przejściowych mogą/muszą być wykonane w kolorze dowolnym (paleta RAL), kolorze zbliżonym (np. RAL 6002) czy kolorze identycznym jak płaszcz bramy (RAL 6005)?
TAK pod warunkiem zaakceptowania koloru przez Zamawiającego 
7.1. i 7.3. Wzmocnienie paneli stalowych, okuć i rolek. Proszę o doprecyzowanie zakresu wzmocnień, czy chodzi o pojedyncze zewnętrzne elementy usztywniające panele typu Omega w kolorze płaszcza montowane od wewnątrz czy chodzi o cały pakiet wzmocnień (patrz załącznik) które w bramie z drzwiami przejściowymi można zastosować w ograniczonym zakresie. Niezależnie od producenta dopłaty za tego typu wzmocnienia sięgają nawet 20% wartości całej bramy.
Proszę zastosować podwójne rolki i podwójne okucia rolek 
7.5 itp. Przygotowanie bramy pod przyszły ewentualny montaż napędu. Standardowo przygotowanie bramy polega na: a) wydłużeniu wałka b) montażu czujnika otwarcia drzwi przejściowych c) zastosowania odpowiedniej uszczelki dolnej pozwalającej na montaż czujników listwy optycznej zabezpieczającej krawędź dolną. W przypadku bram z drzwiami z niskim progiem ta ostatnia czynność nie może zostać wykonana z uwagi na aluminiowy sztywny próg. W takim układzie pozostaje możliwość zamontowania kurtyny świetlnej lub przygotowania dolnego progu pod montaż innego zabezpieczenia krawędzi dolnej np. fotokomórki wyprzedzającej, co z kolei wiąże się z frezowaniem progu w warunkach fabrycznych. W bramach o wysokości poniżej 2700mm nie ma możliwości zastosowania powszechnie stosowanych kurtyn świetlnych, które standardowo są po prostu dłuższe.
Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego Oferentowi jakie zamierza przyjąć, w zakresie bezpieczeństwa przed zgnieceniem przez zamykającą się bramę.
6.6. Wskazane jest prowadzenie wysokie wyrażone jako HL. Akurat nadproże o wysokości 600mm jest punktem granicznym pomiędzy wysokim i standardowym. Zatem czy możemy zastosować dowolne prowadzenie z warunkiem, że wykorzystana zostanie cała wartość dostępnego nadproża? 
Sposób prowadzenia i wymiary nadproża powinny być identyczne jak w baramch zamontowanych przeznaczonych do wymiany 

